Załącznik Nr 1 do Umowy

Standard wykonania kapitalnego remontu i przebudowy budynku mieszkalnego 
przy ul. Dudy Gracza 2 w Katowicach

Technologia budynku
KONSTRUKCJA: 
1. Budynek mieszkalny wielorodzinny rok budowy 1910 r. po kapitalnym remoncie i przebudowie - 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną z komórkami lokatorskimi oraz lokalem użytkowym na parterze.
2. Dźwig windy – hydrauliczny  wewnątrz budynku przy głównym wejściu- GREEN_LIFT_-_TML_900_kg.
3. Fundamenty – ława cegła wzmocniona płytą żelbetową z cokołami, ściany fundamentowe cegła,
4. Ściany nadziemne zewnętrzne i wewnętrzne – murowane cegła pełna, bloczek silikatowy, bloczki z gazobetonu.
5. Stropy – belki nośne drewniane wypełnione styrobetonem wzmocnione płytą żelbetową.
6. Dach – konstrukcja więźba drewniana, pokrycie dachu: deski na krokwiach, od ogrodu papa lub membrana, od ulicy łupek. Obróbki blacharskie: blacha powlekana ocynkowana oraz blacha tytan cynk.
7. Wysokość kondygnacji – nadziemne: minimum 2,9 m do 3.25 m, podziemna minimum 1,8 m.

Standard wykonania części wspólnej budynku i terenu wokół niego
STANDARD WYKOŃCZENIA WOKÓŁ BUDYNKU
1. Tereny zielone wokół budynku – obsadzone krzewami, roślinnością niską, trawą,
2. Ciągi piesze – od strony ulicy i przed budynkiem płytki betonowe, kostka granitowa oraz kostka brukowa betonowa,
3. Ogrodzenie - metalowe malowane, siatka systemowa.
KOMUNIKACJA, KLATKA SCHODOWA
1. Drzwi wejściowe do budynku –drzwi frontowe drewniane zdobione, 
2. Drzwi na klatkę schodową - ślusarka aluminiowa,
3. Balustrady  klatki schodowej  - stal malowana.
4. Wykończenie ścian i sufitów – tynk gipsowy, sufit płyta gips karton 2x ognioodporna. 
5. Posadzki – szlichta cementowo / betonowa, w częściach wspólnych płytki wapień, granit, gres.
6. Schody -  granit, gres.
KOMÓRKI LOKATORSKIE
1. Posadzka – szlichta cementowo / betonowa,
2. Ściany – część mieszkalna tynk maszynowy gipsowy, kondygnacja -1 obrzutka tynkarska (szpryca) białkowana.
3. Wysokość – nie mniej niż 1,8 m.
ELEWACJE i obróbki blacharskie
1. Parapety zewnętrzne 
– od ogrodu cegła,
- od ulicy – blacha tytanowocynkowa.
2. Obróbki blacharskie 
- od ogrodu blacha tytanowocynkowa,
- od ulicy – blacha tytanowocynkowa.
3. Balkony – żelbetowa płyta ze spadkiem i łącznikiem termicznym, izolacja przeciwwilgociowa, styropian, płytki: granit, gres.
4. Balustrady balkonów -  stal malowana,
5. Oświetlenie - elewacji, ciągów komunikacyjnych budynku i komórek lokatorskich zasilane poprzez licznik administracyjny.
6. Elewacja:
1) od ulicy elewacja zabytkowa – częściowo ceglana, częściowo masa tynkarska mineralna, malowana z ozdobami historycznymi, 
2) od ogrodu izolacja termiczna styropian 20 cm grubości, tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany farbą silikonową,
3) cokół elewacji zabytkowej od ulicy piaskowiec.
Standard prac wykończeniowych wewnątrz budynku
1. Ściany działowe – murowane z bloczków ceramicznych (cegła) i bloczków silikatowych, bloczki gazobeton grubość ścian działowych 12 cm, ściany między lokalami 24 cm,
2. Drzwi wejściowe do lokali – ościeżnica stalowa, drzwi jednoskrzydłowe, z progami, pełne, pokryte laminatem PCV, zamek z wkładką. 
3. Stolarka okienna i drzwiowa – od ulicy drewniana z pakietami trzyszybowymi, ozdobami historycznymi, od ogrodu PCV z pakietem trzyszybowym.
4. Okna dachowe - drewniane,
5. Izolacja termiczna poddasza - płyta PIR 15 cm między krokwiami i 5 cm pod krokwiami.
7. Wykończenie ścian i sufitów w lokalach mieszkalnych – ściany tynk wewnętrzny gipsowy, ściany wewnętrzne od elewacji zabytkowej płyta PIR stanowiącą izolację termiczną, na sufitach 2 x płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna.
6. Warstwy podłogowe – między belkami stropowymi styrobeton, posadzka – płyta żelbetowa 8 cm zatarta na ostro. 
7. Parapety wewnętrzne – granit,
8.  Wysokość kondygnacji - mieszkalnych minimum 2,9 m do 3.25 m. Miejscowo w holach lub pomieszczeniach sanitarnych pod sufitem możliwe podłączenia poziome wentylacji i kanalizacji z obniżonym sufitem.
9. Instalacje wod-kan - przewody wody użytkowej, kanalizacji i ogrzewania z tworzyw sztucznych, rozprowadzone w warstwach posadzkowych. W miejscach gdzie warunki techniczne uniemożliwiają umieszczenie poziomych lub pionowych rur w posadzce, puszczone są one po ścianach lub w sufitach. Możliwe usytuowanie rewizji pionów kanalizacyjnych w mieszkaniach. Woda dostarczana jest z wodociągu miejskiego do lokali mieszkalnych oraz w celach utrzymania części wspólnych i terenów zielonych. 
Wodomierze umieszczone są w szachtach na klatce schodowej i korytarzach. Każde mieszkanie ma indywidualny pomiar zużycia zimnej i ciepłej wody. 
10. Instalacje co - grzejniki płytowe, w łazienkach grzejniki drabinkowe – rury instalacyjne prowadzone w warstwach podposadzkowych i bruzdach ściennych, liczniki odczytu ciepła indywidualne dla każdego mieszkania zamontowane w szachtach na klatce schodowej lub na korytarzach,
11.  Instalacja elektryczna mieszkania - tablica mieszkaniowa, osprzęt elektryczny (gniazda, wyłączniki). Obwody: zasilenia płyty i piekarnika 3-fazowy, gniazda wtykowe z możliwością podłączenia zmywarki, pralki automatycznej.
Liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej zainstalowane w szachtach na klatce schodowej.
12.  Źródło ciepła, woda użytkowa i kanalizacja – kotłownia gazowa na 4 piętrze budynku, kanalizacja, woda: sieć miejska,
13.  Instalacje techniczne: antenowa TV, telefoniczna, domofonowa, instalacja sieci komputerowej (światłowód).
14.  Wentylacja - w całym budynku wentylacja mechaniczna, miejscowo rozprowadzana w poziomie do zabudowy przez Nabywcę lokalu. Brak wentylacji okapów mechanicznych, przewidziano montaż pochłaniaczy kuchennych przez właścicieli mieszkań.
Zabrania się zasłaniania, wentylacji, wymiany kratek wentylacyjnych i własnoręcznej regulacji. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń skutkuje uratą gwarancji oraz prawidłowego działania wentylacji w całym budynku.
15.  Przedmiotowy budynek wybudowany został w 1910 roku, po remoncie i przebudowie lokale w nim znajdujące się, nie spełniają wszystkich obecnie obowiązujących norm budowlanych, a w szczególności: 
a) tynki  wewnętrzne mogą odbiegać od obowiązującej normy PN-B 10110, którą stosuje się przy nowym budownictwie,
b) kąty ścian i sufitów mogą odbiegać od obowiązujących obecnie norm budowlanych,
c) [bookmark: _GoBack]wysokość parapetów od podłogi może nie spełniać obecnie obowiązujących norm budowlanych, a tym samym mogą nie być zachowane prawidłowe odległości między grzejnikami a podłogą oraz odległości między grzejnikami a parapetami okien,
d) posadzka może mieć spadek do 2% z powodu różnic poziomów budynku historycznego.
